Problemas PFC Robótica 21/03/11

**PROBLEMA 2 – Instalando Java**

**Problema: “**E:Línea 54 mal formada en lista de fuentes /etc/apt/sources.list “

**Solución:**

1. Abrir /etc/apt/source.list
2. Borrar los repositorios del final.
3. Actualizar, y seguir los pasos de Sesion I.

**PROBLEMA 1 – Flasheando el brick a leJOS**

**Problema** : “An error occurred: Failed to open device in SAM-BA mode”

**Solución**:

1. Ejecutar: sudo modprobe cdc\_acm
2. Resetear Shell
3. Seguir pasos de la página: <http://www.roboticaenlaescuela.es/blog/2011/01/26/robocup-jr-sesion-1/>

**PROBLEMA 3 – USBSend-USBRecieve**

**Problema: “**E:Línea 54 mal formada en lista de fuentes /etc/apt/sources.list “

**Solución:**

1. Abrir /etc/apt/source.list
2. Borrar los repositorios del final.
3. Actualizar, y seguir los pasos de Sesion I.

**PROBLEMA 4 – Estructura del Robot**

**Problema:** No soporta el peso del robot

**Solución:**